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profesionální Produkty
Technický list

Produkt: 
288

Wynn´s Direct Injection Valve Cleaner

Wynn´s Čistič ventilu přímého vstřikování Sprej
popis:

Wynn´s DIRECT INJECTION VALVE CLEANER je silný pěnový čistič vyvinutý pro rychlé, snadné a bezpečné odstranění ztvrdlé karbonové a jiné kontaminace ze systému sání vzduchu, sacích ventilů, sedel ventilů a spalovací komory, čímž rychle obnovuje správnou výkonnost motoru. Určený pro benzínové, naftové a hybridní motory.

VLASTNOSTI:

· Čistí dříky a sedla ventilů

· Čistí spalovací komoru a hlavy pístů
· Obnovuje perfektní proudění vzduchu do motoru

· Obnovuje správnou výkonnost motoru

POUŽITÍ:

· Pro všechny benzínové, GDI (zážehové motory s přímým vstřikem benzínu, hybridní a naftové motory.

· Nepoužívejte ve vozidlech, u kterých je mezichladič integrován do sacího potrubí!

· Jestliže během ošetření dojde k nadměrnému klepání nebo zpětnému zážehu, zastavit aplikaci produktu a nechat motor běžet na volnoběh pro dobu cca 3 až 4 minut před pokračováním v ošetření. Jestliže i tak klepání přetrvá, může být sací potrubí nadměrně znečištěno a bude potřeba jeho manuální vyčištění.

NÁVOD:
Kontrola před aplikací

· Zkontrolovat tlak DPF – Jestliže je tlak vyšší než 50 %, tak DPF vyčistit např. pomocí produktu Wynn´s DPF and GPF On Car Cleaner sprej
· Jestliže je sací potrubí naměrně znečištěno, doporučuje se provést manuální vyčištění.

· Ujistit se, že motor je zahřátý na provozní teplotu.

Ošetření u naftového motoru

1. Nastavit otáčky motoru na 1.500 až 1.800 rpm.

2. Stříkat produkt přímo do sacího potrubí.
3. Stříkat v krátkých intervalech (cca 1 až 2 sekundy) tak, aby se nekontrolovaně nezvýšily otáčky a hlučnost motoru.
4. Po 10 stříknutích nechat motor běžet cca 3 až 4 minuty na volnoběh.

5. Opakovat kroky 3 a 4 dokud se nespotřebuje celý obsah balení.

6. Po ošetření provést výplach olejového systému a udělat výměnu motorového oleje a filtru.

7. Provést test jízdou, zkusit i maximální otáčky motoru.

Ošetření u benzínového motoru

1. Nastavit otáčky motoru na 2.500 až 3.000 rpm.

2. Stříkat produkt přímo do sacího potrubí.
3. Stříkat intervalech (cca 4 až 5 sekund) tak, aby se nekontrolovaně nezvýšily otáčky a hlučnost motoru.
4. Po 10 stříknutích nechat motor běžet cca 3 až 4 minuty na volnoběh.

5. Opakovat kroky 3 a 4 dokud se nespotřebuje celý obsah balení.

6. Po ošetření provést výplach olejového systému a udělat výměnu motorového oleje a filtru.

7. Provést test jízdou, prvních 10 minut nepřekračovat 2.500 rpm.

Nejlepší praxe
Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje také ošetřit palivových systém vozidla.

· U naftových motorů přidat do palivové nádrže jednu lahvičku Wynn´s Diesel Extreme Cleaner
· U benzínových motorů přidat do palivové nádrže jednu lahvičku Wynn´s Petrol Extreme Cleaner
BALENÍ:
W28879   karton 
12 x 500 ml sprej
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